1. Czy w miejsce wykładziny antypoślizgowej o podanych parametrach 2 mm/1 mm, można zaproponować wykładzinę antypoślizgową o grubości całkowitej 2 mm, warstwie ścieralnej 0,7 mm?

Ad.1. Wykonać zgodnie z SIWZ jako wykładziny homogeniczne o parametrach podanych w dokumentacji

1. Czy na ściany można zaproponować okładzinę ścienną o parametrach 0,9 mm grubości całkowitej i 0,1 mm warstwy ścieralnej?, np Forbo Onyx plus? Z uwagi na fakt iż produkty podłogowe pcv posiadają atesty np trudnopalności przy montażu wyłącznie na posadzce podłogowej, a nie na ścianach. Na ściany przewidziane są okładziny ścienne z pcv

Ad.2. Wykonać zgodnie z SIWZ jako wykładziny homogeniczne o parametrach podanych w dokumentacji