**ZESTAW NR 21:**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż elewacja wentylowana w tym obróbki dookoła okien oraz lunet przyokiennych mają być wykonane z płyt cementowych gr. 12mm zgodnie z rysunkiem nr GC\_AR\_PB\_EL\_01

Ad1. Zamawiający potwierdza, iż w przypadku realizacji budowy w systemie modułowym należy wykonać zgodnie z projektem. W przypadku zmiany technologii na tradycyjną zgodnie z SIWZ Wykonawca opracuje dokumentację projektową zamienną , którą przedstawi do akceptacji zamawiającego.

1. Prosimy o załączenie zestawienia stolarki.

Ad.2 Zamawiający informuje iż zestawienie stolarki zarówno okiennej jak i drzwiowej znajduje się w dokumentacji przetargowej - zal. 1 do OPZ - dokumentacja projektowa\PROJEKTY WYKONAWCZE 11.2016 CD.1\TOM 1\TOM 1.1\TOM 1.1.2\03\_ZESTAWIENIA

1. Prosimy o potwierdzenie, iż w ofercie należy ująć tylko wyposażenie zamieszczone w opisie OPZ na str. 127-131.

Ad.3 Zamawiający informuje, iż OPZ nie posiada tylu stron. Jeśli Wykonawca miał na myśli opis SIWZ , to Zamawiający informuje, że w zakresie Wykonawcy jest dostawa wyposażenia, które zostało wskazane w całej treści SIWZ a nie tylko na stronach 127-131. Zamawiający jednocześnie potwierdza, iż elementy wykreślone w treści SIWZ są wyłączone z zakresu dostaw Wykonawcy.

1. Prosimy o sprecyzowanie zakresu przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II oraz ul. Meissnera. W dokumentacji brak jest szczegółowych informacji w temacie zakresu wykonania powyższej przebudowy, co prowadzi do nieporównywalności ofert.

Ad. 4 Zamawiający informuje, iż przebudowa sygnalizacji świetlnej została wykreślona z decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zamawiający w załączniku nr 1 załącza pismo zmieniające decyzję.

1. Prosimy o uzupełnienie rysunków o płytę pod agregat oraz kanał kablowy w budynku TRAFO.

AD. 5. Płyta pod agregat oraz kanały kablowe zostały pokazane na rysunkach znajdujących się w zal. 1 do OPZ - dokumentacja projektowa\PROJEKTY WYKONAWCZE 11.2016 CD.1\TOM 1\TOM 1.1\TOM 1.1.3\02\_BUDYNKI POMOCNICZE. Należy je rozpatrywać łącznie z opisem konstrukcji.

1. Prosimy o podanie profili, z jakich wykonana jest krata pomostowa w zewnętrznych schodach przy wejściu głównym.

Ad.6 Wykonać zgodnie z rysunkiem GC\_AR\_PW\_DE\_02 znajdującym się w zal. 1 do OPZ - dokumentacja projektowa\PROJEKTY WYKONAWCZE 11.2016 CD.1\TOM 1\TOM 1.1\TOM 1.1.3\01\_DETALE

1. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie koszty administracyjne związane z wycinką drzew są po stronie Zamawiającego.

Ad.7. Zamawiający potwierdza, iż koszty administracyjne związane z wycinką drzew leżą po stronie Zamawiającego . Po stronie Wykonawcy jest wycinka i utylizacja drzew i krzewów.

1. Prosimy o potwierdzenie, iż pielęgnacja projektowanej zieleni jest poza zakresem opracowania.

Ad.8 Zamawiający potwierdza iż pielęgnacja zieleni jest poza zakresem opracowania.