**ZESTAW nr 35:**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny anestezjologicznej, której udźwig

wynosi 250kg gdzie po stronie monitoring wentylacja jest możliwość podwieszenia aparatu anestezjologicznego do windy, która jest umieszczone wewnątrz konsoli a po stronie infuzyjnej na wysięgnikach można zainstalować inne wyposażenie medyczne.

**Ad. 1** **Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ.**

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny chirurgicznej, której całkowity udźwig

wynosi 300kg gdzie każdą ze stron kolumny tj. monitoring wentylacja i infuzyjną możemy obciążyć masą sprzętu po 150kg, co daje w sumie 300kg.

**Ad. 2** **Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ.**